**Инструкция сотрудничества с Заказчиком по индивидуальным проектам/моделям.**

1. Разработка Технического Задания (ТЗ): утверждение эскиза модели/проекта по рисунку Заказчика, срок 2-3 рабочих дня (срок может увеличиваться в зависимости от объема заказа и сезона); утвержденный эскиз с размерами и материалами является обязательным приложением к Договору.
2. Если в модели/проекте присутствует индивидуальная окраска, тогда разрабатывается и утверждается с Заказчиком технологическая карта покраски, которая является обязательным приложением к Договору. Предлагаем два варианта покрытия: тонированное масло или схему “тонированный грунт + 2 слоя бесцветного лака”. Доступен вариант без покрытия.
3. Первичный расчет модели/проекта. Услуги доставки (5-7 рабочих дней) и сборки могут быть включены в расчет по просьбе Заказчика. Заявленная стоимость действительна в течении месяца.
4. Подписание Договора изготовления Индивидуального Проекта с Заказчиком.
5. Предоплата 100% стоимости модели/проекта. Можем рассмотреть предложение Заказчика.
6. Разработка модели/проекта, срок 2 недели (срок может увеличиваться в зависимости от объема заказа и сезона). Утверждение модели/проекта с Заказчиком. Подписание Доп.соглашения к Договору по утвержденной модели/проекту. Модели, разрабатываемые нашей компанией соответствуют ГОСТ Р 52168-2012 “Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования”. Имеем сертификаты СЕ на комплектующие.
7. Любые дополнения и изменения в конструкцию после подписания Доп.соглашения к Договору, вносятся письменно через электронный адрес указанный в Договоре, и оплачиваются дополнительно.
8. Запуск в производство, срок изготовления 3-4 недели (срок может увеличиваться в зависимости от объема заказа и сезона).
9. С товаром Заказчик получает схему сборки. Комплект чертежей является интеллектуальной собственностью компании и не предоставляется. Пошаговая инструкция по сборке может быть разработана по просьбе Заказчика, стоимость 1 страницы - 700 руб. Если разработка пошаговой инструкции запрашивается после запуска модели/проекта в производство, то сроки ее получения могут не совпадать со сроками изготовления модели/проекта по договору, поэтому рекомендуем оформить запрос еще одним Доп.соглашением к Договору.
10. Конструкция поставляется в разобранном виде. Сборка собственными силами возможна при наличии квалифицированного персонала. Срок и стоимость сборки нашими силами рассчитывается индивидуально для каждого проекта.
11. Техническое описание (ТО) или паспорт изделия предоставляется обязательно.

**Общая информация:**

Наши конструкции рассчитаны на возраст от 4 до 16 лет, обращаем Ваше внимание, что в соответствии с п.4 ГОСТ Р 52169-2012 Требования безопасности пользование данным оборудованием может включать риски: ...не предусмотрительного поведения ребенка; падения на оборудовании; падения с оборудования; столкновения детей с элементами конструкции или между собой; застревания; риск скольжения… ДЕТИ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ НА ПЛОЩАДКЕ/ГОРКЕ ПОД ПРИСМОТРОМ ВЗРОСЛЫХ!

**Информация для застройщиков/участников тендеров:**

Изготавливаем по Вашей заявке компоновку детской площадки из объектов нашей складской программы с привязкой к местности. Она содержит необходимые трехмерные ракурсы (ч/б) и общую планировку. Необходимая информация для компоновки: размер застраиваемой площади с указанием расположенных на ней объектов (насаждений, ограждений, входов, выходов и тп). Стоимость данной услуги составит от 1500 ₽ в зависимости от объема работ. В случае реализации проекта, эта сумма учитывается в счет предоплаты.